Техническая спецификация

**Химреагенты**

**(форма заказчика)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  лота | Наименова-ние ТРУ | Краткая  характеристика | Ед. изм.  Кол-во | ***Заполняется потенциальным поставщиком!*** | | | |
| Наименование (марка) | Производитель (завод-изготовитель) | Страна происхожде-ния | Технические характеристики |
| 1 | Сульфами-новая кислота | NH2SO2OH  ТУ 2121-083-05800142-2001  Физические свойства -бесцветные ромбические кристаллы.  Технические показатели:  Содержание сульфамино-вой кислоты в пасте, % не менее 86.0;  Массовая доля сульфат иона, % не более 6.0; | 3 000 кг |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия поставки | DDP, Кызылординская область, Шиилинский район, рудник Ирколь. |
| 2. | Срок поставки: | 30 календарных дней с даты заключения договора |
| 3. | Срок годности | не менее 12 месяцев с даты поставки |
| 4. | Комплект документации: | Паспорт качества |
| 5. | Фасовка | Мешки по 25 кг |
| 6. | Требования к упаковке оборудования | Химреагенты поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность химреагентов на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.  Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Республики Казахстан. |

Руководитель

Потенциального поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись, печать

**Рекомендации по заполнению Технической спецификации Потенциальным поставщиком:**

1. Техническая спецификация подается Потенциальным поставщиком в форме Заказчика;
2. Потенциальный поставщик самостоятельно заполняет столбцы 5-8.